
(footprint MODULE_ESP32-C3_SUPERMINI (layer F.Cu) (tedit 67E19AFF)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -5.715 -13.6525 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MODULE_ESP32-C3_SUPERMINI (at 6.985 12.3825 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 5 smd rect (at -7.985 -9.9) (size 3.025 1.524) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -7.985 -7.36) (size 3.025 1.524) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -7.985 -4.82) (size 3.025 1.524) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -7.985 -2.28) (size 3.025 1.524) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -7.985 0.26) (size 3.025 1.524) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -7.985 2.8) (size 3.025 1.524) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at -7.985 5.34) (size 3.025 1.524) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at -7.985 7.88) (size 3.025 1.524) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5V smd rect (at 7.985 -9.9) (size 3.025 1.524) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G smd rect (at 7.985 -7.36) (size 3.025 1.524) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3.3 smd rect (at 7.985 -4.82) (size 3.025 1.524) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 7.985 -2.28) (size 3.025 1.524) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 7.985 0.26) (size 3.025 1.524) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 7.985 2.8) (size 3.025 1.524) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at 7.985 5.34) (size 3.025 1.524) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 0 smd rect (at 7.985 7.88) (size 3.025 1.524) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start 9.0 11.35) (end -9.0 11.35) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 9.0 11.35) (end 9.0 -11.35) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 9.0 -11.35) (end 4.5 -11.35) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -9.0 11.35) (end -9.0 -11.35) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.5 -12.65) (end -4.5 -12.65) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.5 -12.65) (end 4.5 -11.35) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.5 -12.65) (end -4.5 -11.35) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.5 -11.35) (end -9.0 -11.35) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 9.0 11.35) (end -9.0 11.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 9.0 11.35) (end 9.0 9.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 9.0 -11.05) (end 9.0 -11.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 9.0 -11.35) (end 4.5 -11.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -9.0 11.35) (end -9.0 9.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -9.0 -11.05) (end -9.0 -11.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.5 -12.65) (end -4.5 -12.65) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.5 -12.65) (end 4.5 -11.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.5 -12.65) (end -4.5 -11.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.5 -11.35) (end -9.0 -11.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -9.7475 -12.9) (end 9.7475 -12.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 9.7475 -12.9) (end 9.7475 11.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 9.7475 11.6) (end -9.7475 11.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -9.7475 11.6) (end -9.7475 -12.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
)