
(footprint CUI_TBLH10V-350-06BK (layer F.Cu) (tedit 67DDDB0B)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 1.345 -3.489 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.4 1.4) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CUI_TBLH10V-350-06BK (at 14.68 8.261 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.4 1.4) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1_A thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2_A thru_hole circle (at 3.5 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3_A thru_hole circle (at 7.0 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4_A thru_hole circle (at 10.5 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5_A thru_hole circle (at 14.0 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6_A thru_hole circle (at 17.5 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1_B thru_hole rect (at 0.0 5.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2_B thru_hole circle (at 3.5 5.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3_B thru_hole circle (at 7.0 5.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4_B thru_hole circle (at 10.5 5.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5_B thru_hole circle (at 14.0 5.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6_B thru_hole circle (at 17.5 5.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -2.1 6.9) (end -2.1 -1.6) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.1 -1.6) (end 19.6 -1.6) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 19.6 -1.6) (end 19.6 6.9) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 19.6 6.9) (end -2.1 6.9) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.1 6.9) (end -2.1 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 19.6 -1.6) (end 19.6 6.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.1 -1.6) (end 19.6 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 19.6 6.9) (end -2.1 6.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.35 -1.85) (end 19.85 -1.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 19.85 7.15) (end -2.35 7.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.35 7.15) (end -2.35 -1.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 19.85 -1.85) (end 19.85 7.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0.0 -2.6) (end 0.1 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center 0.0 -2.6) (end 0.1 -2.6) (layer F.Fab) (width 0.2))
)