
(footprint RELAY_PR28-3V-360-1C-E (layer F.Cu) (tedit 67DFC79E)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -7.575 -9.885 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value RELAY_PR28-3V-360-1C-E (at 3.22 9.885 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad COM thru_hole circle (at -8.1 0.0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad COIL1 thru_hole circle (at -6.1 -6.0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad COIL2 thru_hole circle (at -6.1 6.0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad NO thru_hole circle (at 6.1 6.0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad NC thru_hole circle (at 6.1 -6.0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -10.5 -8.0) (end 11.5 -8.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 11.5 -8.0) (end 11.5 8.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 11.5 8.0) (end -10.5 8.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -10.5 8.0) (end -10.5 -8.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -10.5 8.0) (end -10.5 -8.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -10.5 -8.0) (end 11.5 -8.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 11.5 -8.0) (end 11.5 8.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 11.5 8.0) (end -10.5 8.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -10.75 -8.25) (end -10.75 8.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -10.75 8.25) (end 11.75 8.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 11.75 8.25) (end 11.75 -8.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 11.75 -8.25) (end -10.75 -8.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
)